**ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME ALUMINIOWE 50 MM**

Typ uchwytów przy prowadzeniu linkowym

(kolumna 11)

Typ sterowania (kolumna 7)



Zamawiający:



Nr zamówienia:

Data zamówienia:

Termin realizacji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr paczki | Szerokość całkowita (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Ilość sztuk | Kolor listew | Rodzaj mocowania  | Typ sterowanie A/B/C/D \* | Kolor osprzętu drewnianego do system DR/AL | Rodzaj drabinki | System DR/AL | Zestaw do okien  | Typ uchwytu przy prowadzeniu linkowym | Długość sterowania |
| Maskownica | Prowadzenie boczne linkowe |
| sznurkowa | taśmowa | prosta | z bokami | wew. | zew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 uwagi:

Rodzaj mocowania (kolumna 6)

(czytelny podpis zamawiającego)





\* Do żaluzji o szerokości do 45 cm, stosowane jest wyłącznie system sterowania A,B.

 Dla żaluzji o szerokości powyżej 45 cm, system A,B,C,D.