
**ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME DREWNIANE 25 MM**

**Typ sterowania (kolumna 7)**

Dla żaluzji do 40 cm, stosowany jest wyłącznie system A,B

Dla żaluzji powyżej 40 cm – system A,B,C,D





Zamawiający:

Nr zamówienia:

Data zamówienia:

Termin realizacji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr  paczki | Szerokość całkowita (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Ilość sztuk | Kolor listew | Rodzaj mocowania | Typ sterowanie A/B/C/D | Rodzaj drabinki | |  | | Zestaw do okien uchylnych | | Typ uchwytu przy prowadzeniu bocznym | Długość sterowania |
| Maskownica | | Prowadzenie boczne linkowe | |
| sznurkowa | taśmowa | prosta | z bokami | wew. | zew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Typ uchwytów przy prowadzeniu bocznym

(kolumna 11)



Rodzaj mocowania

(kolumna 6)



uwagi:

(czytelny podpis zamawiającego)