
**ZAMÓWIENIE NA MOSKITIERE PRZESUWNĄ JEDNOTOROWĄ**



Zamawiający:

Nr zamówienia:

Data zamówienia:

Termin realizacji:

1.\*Maksymalna szerokość skrzydła z siatką aluminiową wynosi 1100 mm

2. \*\* Kolumnę nr 8 wypełniamy w przypadku innych szerokości prowadnic niż standard.


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymiary ramki moskitiery** | | | | | |
| min. | | max. | min. | max. | |
| szerokość (mm) | | | wysokość (mm) | | |
| 600 | 2000 | | 600 | | 2500 |

**WYMIATY**

**Szerokość(B)= skrzydła**

**Wysokość (H) wysokość całkowita (z prowadnicą górną i dolną)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Wymiary moskitiery (mm) | | | Ilość | Ilość skrzydeł | | Rodzaj profilu prowadnicy  **(wpisać Z, U, F1)** | | | | Kolor profilu | | | | | | | | Kolor siatki | | | Długość prowadnic (L)\*\* |
| Szerokość | | Wysokość  (H) | jedno | dwa | górny | dolny | w przypadku futryny  **(widok od wewnątrz)** | | biały | brąz | antracyt | bazaltowy szary | RAL | okleina | | | szary | czarny | aluminiowa\* | jednoskrzydłowa  (standard =  2 x B + 20mm) |
| (B1) | (B2) | lewy | prawy | złoty dąb | orzech | winchester | dwuskrzydłowa (standard =  2 x (B1 + B2) + 40mm) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



(czytelny podpis zamawiającego)